HPE DL388 Gen10 Xeon-S 4110 SP1477 CN Svr 标配 1个Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W)处理器，可支持最大2个处理器；标配 16GB DDR4-2666 MT/s (1x16 GB)内存32G内存，标配24个内存插槽；内置HPE Smart Array P408i-a/2GB SR Gen10 12Gb SAS 阵列控制器，加配一块阵列卡，带智能存储电池；标配 8个SFF热插拔硬盘插槽，加配一个硬盘插槽，本次配置8块2.4T硬盘，最多扩展到 24+6个SFF热插拔硬盘，标配无硬盘；标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡，标配1个FlexibleLOM插槽；标配 1个500W 白金热插拔电源，加配一个电源，可选支持冗余；标配 4个热插拔风扇，最多6个热插拔风扇( N+1)；标配无光驱；标配 HPE iLO5；2U机架式，含便捷安装导轨，不含理线架；3年5\*9,NBD，