医院搬迁外接系统和仪器接口

服务内容：以下接口需提供免费维保，如接口数据传输出现故障，乙方必须在2小时内响应，如远程维护不能解决需安排工程师4小时内到达现场解决。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **接口内容** | **备注** |
| 医护对讲系统接口文档 | 新院亚华病房呼叫系统 |  |
| 追溯软件接口 | 消毒供应中心 |  |
| 检验设备 | 日立PAM生化流水线（含日立LST008AS(SS)、日立7600-120全自动生化仪、罗氏E801、罗氏602免疫发光 |  |
| 检验设备 | 迈瑞全自动血液细胞流水线CAL8000 |  |
| 检验设备 | AVE-764B+752尿液分析仪（1台） |  |
| 放射科 | 256排CT |  |
| 放射科 | 核磁共振 |  |
| 放射科 | DSA |  |