**高速离心机技术参数表**

**技术参数：**

1. 交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音，使用寿命长。
2. 微机控制，液晶或数字显示，程序可编可存，转速，离心力，时间可同时显示。
3. 静音技术，噪音低，整机噪音<60dB。
4. 门盖机身双层密封圈，密封性好，满足客户长期使用需求。
5. 三级阻尼减震，10种升降速曲线，20种自由程序可变可存,可满足不同实验需求。
6. 设有超速、超温、电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。

**7、**最大转速21000r/min ，最大离心力29140×g ，转速精度±20r/min