**采购需求**

1. **采购项目名称**

 **浏阳市人民医院服装年度采购项目**

1. **采购清单、技术参数及评分标准**

**1、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **面料** | **单位** |
| 1 | 护士服分体（夏装） | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织25/23 ，密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保、防透遮光 | 套 |
| 2 | 护士服分体（冬装） | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织21\*45\*2x21 ，密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保、防透遮光 | 套 |
| 3 | 护士服裙装（夏装） | 漂白斜纹线娟,涤棉配比65/35，纱织21/21 密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 4 | 护士服裙装（冬装） | 漂白斜纹涤卡,涤棉配比65/35，纱织23/21 密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 5 | 孕妇服（夏装） | 漂白斜纹线娟,涤棉配比65/35，纱织21/21 密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 6 | 孕妇服（冬装） | 漂白斜纹涤卡,涤棉配比65/35，纱织23/21 密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 7 | 男医生服（夏装） | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织25/23 ，密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 8 | 男医生服（冬装） | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织21\*45\*2x21 ，密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 9 | 女医生服（夏装） | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织25/23 ，密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 10 | 女医生服（冬装）  | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织21\*45\*2x21 ，密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 11 | 男病员服 | 全棉，纱织C20\*20，密度88\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 12 | 女病员服 | 全棉，纱织C20\*20，密度88\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 13 | 婴儿衣服 | 100%棉, 品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 14 | 手术服 | 全棉，纱织C21\*21，密度108\*58品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 15 | 手术帽 | 漂白平纹线娟,涤棉配比65/35，纱织21/21 密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 顶 |
| 16 | 护士帽 | 漂白斜纹涤卡,涤棉配比65/35，纱织23/21 密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 顶 |
| 17 | 工勤服（夏装） | 漂白斜纹线娟,涤棉配比65/35，纱织21/21 密度104\*61品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 18 | 工勤服（冬装） | 漂白斜纹涤卡,涤棉配比65/35，纱织23/21 密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保 | 套 |
| 19 | 特殊科室外出服 | 全精梳纱绢,涤棉配比65/35，纱织21\*45\*2x21 ，密度138\*71品质特点：耐皂洗、耐高温、抗皱形挺、不起球、不掉毛、抗菌、吸湿、耐氯、抗静电、易洗涤、环保、防透遮光 | 件 |

**2、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术规格参数** |
| 1 | 护士服分体（夏装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 2 | 护士服分体（冬装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 3 | 护士服裙装（夏装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 4 | 护士服裙装（冬装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 5 | 孕妇服（夏装） （65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 6 | 孕妇服（冬装） （65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 7 | 男医生服（夏装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 8 | 男医生服（冬装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 9 | 女医生服（夏装）（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 10 | 女医生服（冬装）（65%涤纶，35%棉）  | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 11 | 男病员服 （65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 12 | 女病员服 （65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 13 | 婴儿衣服（100%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.断裂强力：经向≥1000；纬向≥390；5.撕破强力：经向≥36；纬向≥21**6.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度、断裂强力、撕破强力等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 14 | 手术服 （100%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.断裂强力：经向≥1000；纬向≥390；5.撕破强力：经向≥36；纬向≥21**6.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度、断裂强力、撕破强力等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 15 | 手术帽（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 16 | 护士帽（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 17 | 工勤服（夏装） （65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| 18 | 工勤服（65%涤纶，35%棉） | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |
| **19** | 特殊科室外出服 | 1.环保安全性：甲醛含量未检出，符合国家GB/T 2912.1-2009标准；可分解致癌芳香胺染料未检出，符合国家GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009标准；2.PH值4.0-8.5；3.色牢度：耐水色牢度≥4；耐酸汗渍色牢度≥4；耐碱汗渍色牢度≥4；耐干摩擦色牢度≥4；4.无异味。**5.须提供省级及以上检测机构出具的检测合格的报告（至少包含甲醛含量、PH值、色牢度等指标）彩色影印件，并加盖供应商公章。** |

# 三、产品运输、保管及保险

1、成交供应商负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交供应商负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。

**四、质量保证**

4.1成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准和国家环保标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2质保期两年及以上，从验收合格后开始计算。

# 五、其他要求及说明

5.1验收

（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

5.2付款方式

付款人：

付款方式：项目验收合格后付合同金额的95%；如无质量问题、服务问题质保期满后无息付清尾款。

5.3 交货时间：合同签订后 20 日历天内交货。

**5.4 针对上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。**

**备注：**

**1、至少提供护士分体夏装整套、护士分体冬装整套、短袖洗手衣整套、手术衣整套、医师长袖工作服样品。**

**2、本次招标采取质量和价格优者中标的评审方式。**