**儿童水疗仪参数**

1、电压/频率/功率 AC220V/50HZ/2.5KV

2、外壳材料 进口亚克力材料，磨具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗）

3、控制系统 液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节

4、时间和温度显示 动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（正常训练时间在10-20min ）倒计时设置，为零自动停止治疗，超过指定温度时，具报警功能。

5、涡流嘴数量 4个且方向可以360度可调 涡流强度 通过旋钮控制，可无级可调

6、强排泵品牌 进口电机 气泵数量/功率 1组250W 噪音≤55dB

7、进水和排水 进水口和排水口各一个

8、强排水功能 强排水装置正常排水为70 L/min，针对本水疗仪，一般在5-7分钟之内排空，大大增加了水疗仪的使用效率。

9、涡流泵 国产

10、气泡功能 至少有22组气泡组，每个气泡组上面有5个磨具小孔

11、恒温功能 恒温 ，1500W的保温功率

12、消毒功能 具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示

13、安全设置 水电分离，具有漏电保护功能

14、缸体颜色选择 绿色、黄色、白色

15、用途 缓解肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，训练儿童的抬头和前庭感觉训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，初进患儿/正常儿童的智力发育。