零星工程改造维修服务公司遴选文件

(第一次)

为加强和规范医院零星工程（3万元以下）改造维修的管理，明确安全管理规范，确保施工质量和进度，节约成本，通过本次招标遴选三家公司在院内进行服务。

一、项目名称：零星工程改造维修项目

二、采购清单及上限价：主要针对基础设施与配套设施的维修，详见附件1

三、服务期限：意向三年，一年一签

四、质量保证期：1年

五、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，工程完工后凭验收合格报告及内审科审计报告每月结算一次。

六、评标办法：竞争性议价，现场需二次报价，按所有项目的统一折扣率进行谈判。

七、服务要求：

1、由于医院的特殊性，乙方必须服从甲方安排的时间，保质保量的完成维修。

2、中标单位交履约保证金10000元，如果中标单位不能及时履约，第一次警告，第二次扣保证金5000元，第三次扣除全部履约金直接解除合同，并列入在医院供应商黑名单，永久性的不能进入医院参与任何招标。

3、中标单位应遵守严格遵守国家及相关部门颁发的有关安全生产的法律、法规、规程进行安全文明施工，中标单位严格按照相关规程进行安全生产，中标单位在施工期间必须加强安全生产意识，对所有作业人员进行安全教育，并配备必须的安全设施设备。由于中标单位原因造成的安全事故，（自身安全与他人安全、财产安全等）一切经济损失、法律责任概由乙方负责。

4、提供近3年内服务于其他单位的同类项目合同1个。

八、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

九、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件3。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

**2025年4月 18日9:00至2025年4月22日15 ：00在浏阳市人民医院采购办接受现场报名，超过报名时间的投标单位将被拒绝。**（联系方式：张女士13907313914）报名资料包括报名表、营业执照、法人身份证明、授权委托书。报名表格式见附件2，如报名单位不足三家，则本项目流标，招标人将联系已报名单位。

1、开标时间：2025年4月24日9:00，超过开标时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十一、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086 宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025年4月16日

**附件1：总务零星工程改造项目清单及上限价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目用材料名称** | **单位** | **项目特征、型号** | **人工费用（元）** | **上限价（元）** |
| 1 | PVC地板 | m2 | 1 品牌：恩玛建材系列2.材料要求：同质透芯 | 含材料、人工 | 120 |
| 2 | PVC地板 | m2 | 1.地面基础处理 2.地面自流平 | 含材料、人工 | 55 |
| 3 | 诚丰25地槽板 | m | 品牌：诚丰同档次品牌； | 9 | 20 |
| 4 | 窗 帘（中档） | m | 1.高定尺 2.6-2.75单层；长度按窗帘长计算；窗帘长为洞口的 2 倍； | 含材料、人工 | 44 |
| 5 | 吊顶床帘加固 | m | 1.30×30木方加固 | 含材料、人工 | 30 |
| 6 | 窗帘轨道（铝合金） | m | 1.名称：窗帘轨道；2.材质：铝合金； | 含材料、人工 | 28 |
| 7 | 金刚纱防蚊网 | m2 | 1.铝合金防蚊纱窗2.含铝材边框 | （含材料、人工） | 60 |
| 8 | 桂特牌硅酸钙板.更换吊顶 （含更换新吊顶） | m2 | 拆除原有吊顶 | （含材料、人工龙骨更换 另加20元） | 12 |
| 9 | 桂特牌硅酸钙板.更换吊顶 （含更换新吊顶） | m2 | 更换新石膏板吊顶（不含龙骨） | /　 | 45 |
| 10 | 不更换吊顶拆除和恢复吊顶 | 　 | （吊顶下垂恢复） | （含人工） | 30 |
| 11 | 石膏隔断 | m2 | 1.龙骨2.9厘板打底3.石膏板封面4、粉刷（1底2面） | （含材料、人工） | 150 |
| 12 | 免漆板隔断 | m2 | 1.15-18mm//6-7mm背板；2.阻燃型单价增加5.3元/m2； 3.品牌：参考南湖牌同档次； | （含材料、人工） | 104 |
| 13 | 洁净板隔断 | m2 | 1.规格12mm厚；2.品牌：亿凯瑞牌同档次； | （含材料、人工） | 110 |
| 14 | 南湖牌免漆板大柜 | m2 | 免漆板18mm//7mm 背板，阻燃型加 5.3 元/㎡含活页、锁具等全部配套五金件 | （含材料、人工） | 750 |
| 15 | 瓷砖柜（玻璃钢柜门） | m2 | 1.玻璃钢柜门5mm厚； 2.品牌：普通； | （含材料、人工） | 90 |
| 16 | 树脂门 | m2 | 1.树脂门中档 含门套及线子；含锁及五金配件；2.此类型不同规格门按次单价换算； | （含材料、人工） | 720 |
| 17 | 闭门器 | 只 | 1.零星维修； | 60 | 80 |
| 18 | 皇冠818牌地弹簧 | 套 | 1.品牌：菲沃斯牌同档次品牌 | 含材料、人工 | 210 |
| 19 | 600不锈钢洗手盆 | 个 | 1.材质：304不锈钢 | 120 | 400 |
| 20 | 立柱洗手盆 | 个 | 1.规格：450\*500mm；1.品牌：日丰同档次品牌； | 220 | 400 |
| 21 | 洗手盆脚踏阀 | 个 | 1.品牌：日丰同档次品牌； | 15 | 60 |
| 22 | 热冷水双用龙头 | 个 | 1.品牌：日丰同档次品牌； | 50 | 144 |
| 23 | 800\*500不锈钢拖把池 | 个 | 1.材质：304不锈钢 | 120 | 600 |
| 24 | 日丰瓷拖把池 | 个 | 1.成品拖把池（中档品牌） | 60 | 180 |
| 25 | 金牛16-25PPR管配件 | m | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 10 | 4 |
| 26 | 金牛20-32PPR管配件 | 个 | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 10 | 6 |
| 27 | 金牛20PPR给水管 | m | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 21 | 20 |
| 28 | 金牛25PPR给水管 | m | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 14 | 22 |
| 29 | 金牛32PPR给水管 | m | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 18 | 28 |
| 30 | 金牛50PVC排水管 | m | 1.品牌：金牛同档次品牌； | 8 | 15 |
| 31 | 50PVC配件 | 个 | 1.含弯头、直接、三通等管件； | 5 | 8.5 |
| 32 | 700\*700井盖盖板（12个厚） | 块 | 材质规格：球铁链式防盗井盖700\*700 125KN； | 定制(含材料、人工) | 410 |
| 33 | 成品沟盖板 | m2 | 1.明沟盖板 500\*320,3cm厚 （287.5 元/㎡）； | 铸铁盖板（含材料、人工） | 160 |
| 34 | 成品沟盖板 | m2 | 1.300\*250\*10mm 厚（含树脂明沟盖板；2.500\*300\*30 和塑料过滤；网）； | 复合材料盖板（含材料、人工） | 140 |
| 35 | 钢化玻璃 | m2 | 1.平板钢化玻璃4mm厚； 2.品牌：国标钢化玻璃； | （含材料、人工） | 100 |
| 36 | 钢化玻璃 | m2 | 1.平板钢化玻璃5mm厚； 2.品牌：国标钢化玻璃； | （含材料、人工） | 110 |
| 37 | 钢化玻璃 | m2 | 1.平板钢化玻璃6mm厚； 2.品牌：国标钢化玻璃； | （含材料、人工） | 130 |
| 38 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 1.铝合金平开窗 拆换玻璃； | 1个平方高层（含材料、人工、及手脚架等） | 110(所有玻璃更换含人工、材料、3楼以下含手脚架，3楼以上不含手脚架) |
| 39 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 玻璃渣外运（处理） | /　 | 22 |
| 40 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 6+12A+6LOW-E双钢中空钢化玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 265 |
| 41 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 5+12A+5LOW-E双钢中空钢化玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 240 |
| 42 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 5+9A+5LOW-E双钢中空钢化玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 225 |
| 43 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 6+6双钢夹胶玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 309 |
| 44 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 8mm明波平板钢化玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 150 |
| 45 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 10mm明波平板钢化玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 176 |
| 46 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 5+5双钢夹胶玻璃 | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 262 |
| 47 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 5+12A+5LOW-E双钢中空钢化玻璃（灰色50推窗带纱窗） | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 340 |
| 48 | 拆除、更换国标玻璃 | m2 | 5+12A+5LOW-E双钢中空钢化玻璃（灰色50外悬带纱窗） | 只含材料、不含人工、高空作业、脚手架等 | 590 |
| 49 | 拆除、更换国标玻璃 | 次 | 安装玻璃（高空作业人工） | 特种人工费用 | 400 |
| 50 | 铝合金平开窗（国标） | m2 | 1.铝材厚厚1.2mm（1.4mm厚铝材在此单价上增加20元/m2）； 2.含纱窗及五金配件； 3.玻璃材质：5+6+5或5+9+5中空玻璃； 4.品牌：振升等同档次品牌；  | （含材料、人工） | 500 |
| 51 | 铝合金推拉窗（国标） | m2 | 1.铝材厚厚1.2mm（1.4mm厚铝材在 此单价上增加20元/m2）； 2.含纱窗及五金配件； 3.玻璃材质：5+6+5或5+9+5中空玻璃； 4.品牌：振升等同档次品牌； | （含材料、人工） | 520 |
| 52 | 铝合金推拉门 | m2 | 1、门窗类型：1.4厚铝合金门推门；2、玻璃：安全玻璃 5mm； 3.品牌：金牛牌； | （含材料、人工） | 420 |
| 53 | 铝合金真空玻璃隔断 | m2 | 1.边框材料:深灰色铝合金型材;2.玻璃:10mm厚钢化玻璃; | （含材料、人工） | 360 |
| 54 | 地弹簧铝合金真空玻璃门 | m2 | 1.成品金属地弹门3000\*2400mm2.门框、扇材质: 铝合金型材3.玻璃品种、厚度: 6(LOW-E)+12A+6mm中空钢化玻璃4.含不锈钢拉手、地弹簧等全部配套五金件6.铝合金：参振升同等档次品牌 | （含材料、人工） | 550 |
| 55 | 不锈钢烧焊 | 次 | 1.零星维修； | 90 | 80 |
| 56 | 不锈钢压条（更换） | m | 1.规格：厚度2mm，凹形，9cm； | 30 | 50 |
| 57 | 不锈钢压条（修补） | m | 规格：厚度2mm，凹形，9cm； | 含结构胶、人工等 | 16 |
| 58 | 换大理石 | 块 | 1.规格：大理石1.8cm厚单色；2.彩色大理石在次单价上增加30元/m2； | 1块大理石600\*600地板 （含材料、人工） | 110 |
| 59 | 换大理石 | 块 | 1.规格：大理石1.8cm厚单色；2.彩色大理石在次单价上增加30元/m2； | 1块大理石800\*800地板 （含材料、人工） | 120 |
| 60 | 换踢脚线 | m | 材质、规格：维罗生态砖， 100mm高； | 零星踢脚（含材料、人工） | 25 |
| 61 | 零星瓷砖修补 | 块 | 1.主材：维罗生态砖瓷砖；2.规格详备注； | 1块800\*800（含材料、人工） | 96 |
| 62 | 零星瓷砖修补 | 块 | 1.主材：维罗生态砖瓷砖；3.规格详备注； | 1块300\*600（含材料、人工） | 24 |
| 63 | 零星瓷砖修补 | 块 | 1.主材：维罗生态砖瓷砖；4.规格详备注； | 1块800\*500（含材料、人工） | 60 |
| 64 | 零星瓷砖修补 | 块 | 1.主材：维罗生态砖瓷砖；5.规格详备注； | 1块600\*600（含材料、人工） | 50 |
| 65 | 拆除路沿石 | m | 人工风镐拆除人行道 、 路沿石（缘石）； | 拆除、外运 | 15 |
| 66 | 拆除洗手盆 | 个 | 1.人工拆除洗手盆； 2.规格：综合考虑尺寸； | 拆除、外运 | 55 |
| 67 | 打过墙孔（小） | 个 | 打过墙孔（小）0.1平方以内； | /　 | 16 |
| 68 | 开门洞 | 个 | 普通砖墙开门洞； | 2.2\*1.0m（不含垃圾外运） | 180 |
| 69 | 砌轻质砖墙 | m3 | 砌筑轻质砖墙含抹灰； | 含水泥砂浆粉刷、材料、人工 | 500 |
| 70 | 砖砌体等其他垃圾外运 | m3 | 建筑垃圾出楼面外运； | 建筑垃圾外运1km:18.83元/m3； | 20 |
| 71 | 砖墙体拆除 | m3 | 砖墙砌块墙拆除； | 含人工、机械；不含垃圾外运 | 80 |
| 72 | 立邦墙漆.仿瓷、（1底1面） | m2 | 1.立邦墙漆.仿瓷、（1底1面）； 2.品牌：华润、立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次品牌； | 1个平方（含材料、人工） | 24 |
| 73 | 立邦墙漆.仿瓷、（1底1面） | m2 | 1.立邦墙漆.仿瓷、（1底1面）； 2.品牌：华润、立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次品牌； | 2个平方（含材料、人工） | 24 |
| 74 | 立邦墙漆.仿瓷、（1底1面） | m2 | 1.立邦墙漆.仿瓷、（1底1面）； 2.品牌：华润、立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次品牌； | 5个平方（含材料、人工） | 22 |
| 75 | 立邦墙漆.仿瓷、（1底1面） | m2 | 1.立邦墙漆.仿瓷、（1底1面）； 2.品牌：华润、立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次品牌； | 10个平方（含材料、人工） | 20 |
| 76 | 立邦墙漆.仿瓷、（1底1面） | m2 | 1.立邦墙漆.仿瓷、（1底1面）； 2.品牌：华润、立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次品牌； | 10个平方以上（含材料、人工） | 16 |
| 77 | 清理、铲除墙面图案 | m2 | 1.人工清理铲除墙面图案； | 1个平方（含材料、人工） | 6 |
| 78 | 清理、铲除墙面图案 | m2 | 1.人工清理铲除墙面图案； | 2个平方（含材料、人工） | 5 |
| 79 | 清理、铲除墙面图案 | m2 | 1.人工清理铲除墙面图案； | 5个平方（含材料、人工） | 4 |
| 80 | 清理、铲除墙面图案 | m2 | 1.人工清理铲除墙面图案； | 10个平方（含材料、人工） | 3 |
| 81 | 清理、铲除墙面图案 | m2 | 1.人工清理铲除墙面图案； | 10个平方以上（含材料、人工） | 3 |
| 82 | 厕所地面防水补漏 | 次 | 1.零星维修； | /　 | 120 |
| 83 | 厕所地面防水补漏 | m2 | 1.挖去地面基坑，做防水，地面复位，贴砖； | /　 | 460 |
| 84 | 楼面开裂漏水 | 点 | 1.工作内容：注浆、打针； | 　/ | 640 |
| 85 | 主排水管维修 | 次 | 1.零星维修； | 150 | 100 |
| 86 | 维修排水管漏水 | 次 | 1.零星维修； | 150 | 120 |
| 87 | 维修墙内给水管 | 点 | 1.工作内容：挖墙、墙面贴砖、复位； | /　 | 368 |
| 88 | 维修水管、漏点 | 次 | 1.零星维修； | /　 | 100 |
| 89 | 水泥地面开沟、排水 | m | 1.人工开凿，规格综合考虑； | 70 | 56 |
| 90 | 管道疏通（普通） | 次 | 1、疏通机疏通 | 150 | 120 |
| 91 | 管道疏通（污水主管管径120以内） | 米 | 於堵程度1/4 | 10 | 10 |
| 92 | 管道疏通（污水主管管径120以内） | 米 | 於堵程度1/2 | 15 | 12 |
| 93 | 管道疏通（污水主管管径120以内） | 米 | 於堵程度4/4 | 20 | 20 |
| 94 | 检查井清掏 | 个 | 1.人工清掏2.废渣外运 | 180 | 220 |
| 95 | 化粪池清理 | 方 | 1.吸污车进行清理2.含外运 | 120 | 120 |
| 96 | 强排井清理 | 个 | 1.人工清掏2.废渣外运 | 600 | 400 |
| 97 | 检查线路（水泵控制系统） | 　 | 项 | 420 | 300 |
| 98 | 维修电线、故障 | 次 | 1.零星维修； | 　/ | 100 |
| 99 | 西门子明盒 | 个 | 1.接线盒86\*70；2.品牌：西门子同档次品牌； | 4 | 8 |
| 100 | 正泰空气开关 | 个 | 1.规格型号：C45；2.品牌：正泰同档次品牌； | 20 | 45 |
| 101 | 10A插座 | 个 | 1.品牌：西门子同档次品牌 | 5 | 13 |
| 102 | 16A插座 | 个 | 1.品牌：西门子同档次品牌 | 5 | 15 |
| 103 | 2.5㎡单铜线 | m | 1.湘联普通品牌 | 2 | 2.4 |
| 104 | 2.5㎡单铜线 | m | 1.品牌：金杯WDZ-YJY | 2 | 2.8 |
| 105 | 4㎡单铜线 | m | 1.品牌：普通品牌 | 2.4 | 3.2 |
| 106 | 4㎡单铜线 | m | 1.品牌：金杯WDZ-YJY | 0.7 | 4.5 |
| 107 | 6㎡单铜线 | m | 1.品牌：普通品牌 | 3 | 4.8 |
| 108 | 6㎡单铜线 | m | 1.品牌：金杯WDZ-YJY | 1 | 6.4 |
| 109 | 4\*4㎡电缆线 | m | 1.品牌：普通品牌 | 10 | 14 |
| 110 | 金杯4\*4㎡电缆线 | m | 1.品牌：金杯同档次品牌； | 10 | 19 |
| 111 | 4\*6㎡电缆线 | m | 1.品牌：普通品牌 | 12 | 18 |
| 112 | 金杯4\*6㎡电缆线 | m | 1.品牌：金杯同档次品牌； | 12 | 22 |
| 113 | 更换接触器 | CJX2-1810 | 套 | 40 | 58 |
| 114 | 更换热继电机 | NXR-25 | 套 | 160 | 82 |
| 115 | 更换热继电器 | JR-36 | 套 | 160 | 68 |
| 116 | 杨风220V排风机 | 台 | 1.旧机拆除外运 | 60 | 60 |
| 117 | 杨风220V排风机 | 台 | 1.安装轴流风机（不含拆除旧机）； 2.品牌：杨风同档次品牌； | 120 | 280 |
| 118 | 杨风380V排风机 | 台 | 1.旧机拆除外运 | 60 | 60 |
| 119 | 杨风380V排风机 | 台 | 1.安装轴流风机（不含拆除旧机）； 2.品牌：杨风同档次品牌； | 120 | 300 |
| 120 | 增压泵线圈 | 0.75 | 套 | 200 | 200 |
| 121 | 更换污球开关 | 　 | 个 | 40 | 70 |
| 122 | 220V水泵污水泵凯泉泵业 | 台 | 1.化粪池等恶劣环境下更换潜水泵 | 300 | 1300 |
| 123 | 220V水泵污水泵凯泉泵业 | 台 | 1.普通安装三相泵；2.品牌：凯泉同档次品牌； | 200 | 1000 |
| 124 | 380V水泵污水泵 | 台 | 1.化粪池等恶劣环境下更换潜水泵 | 200 | 1400 |
| 125 | 380V水泵污水泵 | 台 | 1.普通安装三相泵；2.品牌：凯泉同档次品牌； | 200 | 1100 |
| 126 | 污水泵换新 | 1.5KW WQ15-15 | 套 | 600 | 1180 |
| 127 | 污水泵换新 | 2.2KW WQ15-20 | 套 | 600 | 1380 |
| 128 | 污水泵换新 | 3KW WQ15-15 | 套 | 600 | 1680 |
| 129 | 污水泵换新 | 4KW WQ30-15 | 套 | 600 | 2600 |
| 130 | 污水泵换新 | 5.5KW WQ20-30 | 套 | 600 | 3080 |
| 131 | 污水泵换新 | 1.5KW WQK15-15切割 | 套 | 600 | 980 |
| 132 | 污水泵换新 | 2.2KWWQK15-20切割 | 套 | 600 | 1180 |
| 133 | 污水泵换新 | 3KW WQK15-26切割 | 套 | 600 | 1480 |
| 134 | 污水泵换新 | 4KW WQK15-30切割 | 套 | 600 | 1780 |
| 135 | 污水泵换新 | 5.5KW WQK25-32切割 | 套 | 600 | 2080 |
| 136 | 轴承（规格 | 205 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | /　 | 9.6 |
| 137 | 轴承（规格 | 305 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | /　 | 14.4 |
| 138 | 轴承（规格 | 306 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | /　 | 16 |
| 139 | 轴承（规格 | 307 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | 　/ | 19.2 |
| 140 | 轴承（规格 | 308 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | /　 | 24 |
| 141 | 水封更换 | 208-20 合金 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | / | 40 |
| 142 | 水封更换 | 208-22 合金 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | / | 60 |
| 143 | 水封更换 | 208-25 合金 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | / | 30 |
| 144 | 水封更换 | 208-25 合金 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | / | 30 |
| 145 | 水封更换 | 208-30 合金 | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | / | 80 |
| 146 | 电机维修 | 1.5kw | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | 300 | 160 |
| 147 | 电机维修 | 2.2kw | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | 320 | 192 |
| 148 | 电机维修 | 3kw | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | 320 | 220 |
| 149 | 电机维修 | 4kw | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | 480 | 312 |
| 150 | 电机维修 | 5.5kw | 化粪池等恶劣环境下更换潜水泵，人工费增加300元； | /　 | 464 |
| 151 | 材料运输 | m3 | 人工转运 灰、砂、砖、石材、 钢材 利用电梯 ； | 利用电梯不计费 | 0 |
| 152 | 人工工资(技术工) | 天 | 1.工日计取单价； | /　 | 260 |
| 153 | 人工工资(普工) | 天 | 1.工日计取单价； | /　 | 180 |
| 154 | 手脚架 | 组 | 包含组装，双排 | /　 | 3元/天/组 |

备注：投标时104项2.5㎡单铜线、106项4㎡单铜线、108项6㎡单铜线、111项4\*6㎡电缆线需提供带标志的合格证及样品。

**附件2报名表**

**浏阳市人民医院总务零星工程改造项目报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位 | （盖章） |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 报名时间 |  |

备注：报名时间请到报名地点手写

**附件3：投标文件制作格式**

**投标文件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

年月日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）
4. 报价文件
5. 服务方案
6. 供应商需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**根据总务零星工程改造项目清单进行报价**

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

1. **服务方案**
2. **供应商需要提供的其它资料**