基础类设备日常维修服务公司遴选文件

(第一次)

为规范我院基础设备维护维修管理，节约维修资金，通过本次招标遴选一家公司在院内进行服务。

一、项目名称：基础设备日常维修

二、采购清单及上限价：主要针对基础医疗设备的维修，详见附件1

三、服务期限：意向三年。

四、质量保证期：1年

五、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，完工后凭需求科室及设备器材部共同确认的验收合格报告，根据实际单价，每月结算一次。

六、评标办法：竞争性议价，现场需二次报价，按所有项目的统一折扣率进行谈判。

七、服务要求：

1、由于医院的特殊性，乙方必须服从甲方安排的时间，保质保量的完成维修。

2、中标单位应遵守严格遵守国家及相关部门颁发的有关安全生产的法律、法规、规程进行安全文明施工，中标单位严格按照相关规程进行安全生产，中标单位在施工期间必须加强安全生产意识，对所有作业人员进行安全教育，并配备必须的安全设施设备。由于中标单位原因造成的安全事故，（自身安全与他人安全、财产安全等）一切经济损失、法律责任概由乙方负责。

八、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有），被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内(2025年3月至2025年6月)任意一个月的社保证明

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

九、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件3。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

**2025年7月 3日9:00至2025年7月8日15 ：00在浏阳市人民医院采购办接受现场报名，超过报名时间的投标单位将被拒绝。**（联系方式：张女士13907313914）报名资料包括报名表、营业执照、法人身份证明、授权委托书。报名表格式见附件2，如报名单位不足三家，则本项目流标，招标人将联系已报名单位。

1、开标时间：2025年7月10日9:00，超过开标时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十一、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086 宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025年7月2日

**附件1：常用设备维修配件清单(含人工安装)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 上限价（元） |
| 1 | 病床类：摇手更换（含人工） | 铝材 | 11轴 | 50 |
| 2 | 摇手更换（含人工） | 铝材 | 12轴 | 60 |
| 3 | 铜丝杆更换（含人工） | 铜质 | 单头丝 | 160 |
| 4 | 铜丝杆更换（含人工） | 铜质 | 双头丝 | 260 |
| 5 | 铁丝杆更换（含人工） | 铁质 | 单头丝 | 120 |
| 6 | 铁丝杆更换（含人工） | 铁质 | 双头丝 | 150 |
| 7 | 床头板更换（含人工） | ABS | 980型 | 100 |
| 8 | 床头板更换（含人工） | ABS | 1050型 | 120 |
| 9 | 床头板更换（含人工） | 不锈钢 | 980型 | 60 |
| 10 | 床头板更换（含人工） | 不锈钢 | 1050型 | 80 |
| 11 | 护栏（更换） | 铝制1.2厚 | 6杆 | 100 |
| 12 | 护栏（更换） | 铝制1.2厚 | 5杆 | 80 |
| 13 | 护栏（维修） | 铝制1.2厚 | 4杆 | 60 |
| 14 | 护栏（更换） | PP护栏 | PP | 300 |
| 15 | 床板变形（矫正维修） | 背部 | 标准 | 120 |
| 16 | 床板变形（矫正维修） | 腹部 | 标准 | 100 |
| 17 | 床板变形（矫正维修） | 腿部 | 标准 | 120 |
| 18 | 床板连接件 | / | 套 | 40 |
| 19 | 置物架 | 不锈钢 | 标准 | 60 |
| 20 | 置物架 | 铁质 | 标准 | 50 |
| 21 | 接杆万06降配件） | 塑料 | 标准 | 100 |
| 22 | 床轮（万向轮、带刹） | 6寸静音轮 | 标准 | 55 |
| 23 | 床板、床梁焊接1次 | / | / | 60 |
| 24 | 轮子类：静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 6寸/个 | 60 |
| 25 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 5寸/个 | 55 |
| 26 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 4寸/个 | 45 |
| 27 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 3寸/个 | 35 |
| 28 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 2.5寸/个 | 30 |
| 29 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 双面6寸/个 | 100 |
| 30 | 静音轮（含人工更换） | 树脂纤维 | 双面5寸/个 | 80 |
| 31 | 负压终端 | 铜质 | 太阳龙 | 380 |
| 32 | 氧气终端 | 铜质 | 德式标准/套 | 600 |
| 33 | 氧气主开关 | 铜质 | 德式标准/套 | 350 |
| 34 | 氧气分开关 | 铜质 | 标准/套 | 100 |
| 35 | 氧气接头丝 | 不锈钢 | 标准/套 | 25 |
| 36 | 传呼手柄线（材料费） | 标准 | 四芯 | 50 |
| 37 | 传呼人工费 | 标准 | 四芯 | 50 |
| 38 | 设备带插座 | 5孔 | 正泰 | 30 |
| 39 | 床头灯管 | 8w | 正泰 | 25 |
| 40 | 床头开关 | 单开 | 正泰 | 20 |
| 41 | 设备带连接条 | 条 | 太阳龙 | 5 |
| 42 | 氧气吸入器 | 套 | 太阳龙 | 260 |
| 43 | 氧气（呼吸转换接头） | 个 | 太阳龙 | 90 |
| 44 | 氧气卡塞 | 套 | 太阳龙 | 25 |
| 45 | 输液类：吊轨（新装） | 铝质U轨 | 标准 | 260 |
| 46 | 吊轨（新装） | 铝质直轨 | 标准 | 160 |
| 47 | 吊轨（新装） | 铝质 | 1米 | 50 |
| 48 | 吊轨（维修） | 铝质 | 标准 | 20 |
| 49 | 轮椅类 | 内胎 | 标准 | 40 |
| 50 | 轮椅类 | 外胎 | 标准 | 50 |
| 51 | 轮椅类 | 脚踏板 | 标准 | 60 |
| 52 | 轮椅类 | 刹车线 | 套 | 40 |
| 53 | 轮椅类 | 安全带 | 套 | 40 |
| 54 | 紫外线灯管 | 40w医用1.2米 | 套 | 160 |
| 55 | 紫外线灯管 | 30w医用1.2米 | 套 | 120 |
| 56 | 紫外线灯管 | 40w1.0米 | 套 | 100 |
| 57 | 紫外线灯管 | 40w0.8米 | 套 | 80 |
| 58 | 电视机移装 | 人工费 | 每台 | 100 |
| 59 | 各类床垫（海绵、皮革） | 大号 | 900\*2米 | 260 |
| 60 | 各类床垫（海绵、皮革） | 中号 | 600\*2米 | 240 |
| 61 | 各类床垫（海绵、皮革） | 小号 | 500\*1米 | 200 |
| 62 | 各类诊断床支架焊修 | 台 | 标准 | 100 |
| 63 | 输液装置维修 | 套 | 套 | 120 |
| 64 | 翻身床 | 托手更换 | 不锈钢 | 120 |
| 65 | 翻身床 | 转盘销子 | 不锈钢 | 100 |
| 66 | 翻身床 | 转盘 | 不锈钢 | 400 |
| 67 | 翻身床 | 摇手 | 铝质 | 160 |
| 68 | 翻身床 | 床板 | 不锈钢 | 400 |
| 69 | 翻身床 | 清洗 | / | 240 |
| 70 | 呼吸机 | 软管（含压管接口头） | 标准 | 200 |
| 71 | 手术室 | 推车焊修 | / | 50 |
| 72 | 妇科床 | 脚撑 | 不锈钢 | 260 |
| 73 | 妇科床 | 床板 | 铁质 | 200 |
| 74 | 烧伤科烤箱 | 电源线 | / | 60 |
| 75 | 烧伤科烤箱 | 灯控电源 | / | 180 |
| 76 | 烧伤科烤箱 | 加热配件（加热管/组8组） | / | 240 |
| 77 | 治疗车 | 加层（半层、围栏） | 医用不锈钢 | 240 |
| 78 | 治疗车 | 焊修 | 医用不锈钢 | 50 |
| 79 | 治疗车 | 圆管更换 | 医用不锈钢 | 120 |
| 80 | 治疗车 | 底板更换 | 医用不锈钢 | 200 |
| 81 | 药品垫板架 | 单层不锈钢1.5厚 | 1.2米\*500\*150高 | 300 |
| 82 | 药品垫板架 | 单层不锈钢1.5厚 | 1米\*500\*150高 | 250 |
| 83 | 药品垫板架 | 单层不锈钢1.5厚 | 80\*500\*150高 | 200 |
| 84 | 药品垫板架 | 双层不锈钢1.5厚 | 1.2米\*500 | 600 |
| 85 | 药品垫板架 | 双层不锈钢1.5厚 | 1.6\*500 | 800 |
| 86 | 负压泵（负压机房） | 软垫连接件 | 套 | 150 |
| 87 | 负压泵（负压机房） | 电机维修7.5kW以下电机 | 台 | 400 |
| 88 | 液氮罐 | 爆破片 | 套 | 240 |
| 89 | 液氮罐 | 连接垫 | 套 | 160 |
| 90 | 推车维修（含焊接） |  人工费 | 每台 | 50 |
| 91 | 病床维修（含焊接） | 人工费 | 每张 | 50 |
| 92 | 传呼维修（拆装、设置、不含传呼分机） | 人工费 | 每次 | 50 |
| 93 | 输液装置维修（加固、换滑轮） | 人工费 | 每次 | 50 |

**附件2：**

**基础设备日常维修项目报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位 | （盖章） |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 邮箱 |  |
| 报名时间 |  |

备注：报名时间请到报名地点手写

**附件3：投标文件制作格式**

**投标文件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:：\_\_\_\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

年月日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）
4. 报价文件
5. 服务方案
6. 供应商需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**根据总务零星工程改造项目清单进行报价**

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

1. **服务方案**
2. **供应商需要提供的其它资料**