**防辐射智能自动跟踪防护帘技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 品牌类型 | 知名品牌，公司获得高新技术企业认证 |
| 防护帘铅当量 | ≥0.5mmPb |
| 防护帘尺寸 | 600x300，600x400，（上下帘） |
| 高度调节范围 | 180-2000mm |
| 支持拍片规格 | 7x14,10x14,14x14,14x17 in及自定义拍片规格 |
| 防护帘位置误差 | ≤±2.5mm |
| 工作噪声 | ≤50dB |
| 平板WIFI | 双PAD操作，方便使用 |
| 遥控频段 | 50Mhz |
| **\***无线激光自动跟踪定位 | 有 |
| \*智能语音提示系统 | 能够根据实际需要录播不同医院个性化提示语音 |
| \*双向沟通 | 提供医患双向语音沟通系统 |
| 与原设备对接方式 | 无缝集成（对原设备不做任何改变和破坏） |
| 工作温度 | 0°C~50°C |
| 向上牵引力 | 20KG |
| 峰值功率 | ≤200W |
| 电源 | AC220V 50HZ |
| 外形尺寸 | 537\*465\*2089mm(W\*D\*H) |
| 本体重量 | 约62.7KG |
| 安全使用 | 电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用条款经过第三方检验，提供第三方机构检验证书证明文件。 |
| 产品资质 | 产品具有一类医疗器械备案凭证，一类医疗器械备案生产备案凭证 |
| 公司资质 | 具有ISO9001质量管理、ISO13485医疗器械质量管理、ISO14001环境管理、GB/T28001职业健康安全管理体系资质，提供证明文件。公司具有在上述资质下的产品销售权。 |