**膈肌起搏器技术参数**

1. 采用7吋彩色液晶显示屏。
2. 参数区最多可显示的参数有：

系统输出的脉冲间隔时间

系统输出的脉冲频率

系统输出的脉冲持续时间

左路输出的脉冲强度

右路输出的脉冲强度

此外还设有刺激脉冲输出开始/暂停、报警静音、报警暂停状态等参数。

1. ★可调整脉冲刺激参数

电刺激频率（可调）：分别为40HZ、40+2.5HZ、40+10HZ

1. SpO2值可显示出形成氧合血红蛋白的携氧血红蛋白分子的百分率。
2. 交流电源规格

额定电压：220V

额定频率：50HZ

最大输出功率：50W