**征兵、高考体检场地进行隔断项目**

医院每年要承担政治性征兵体检两次，高考体检一次，这两项体检对场地有特殊的要求，经征兵、高考管理小组实地论证，需对场地进行隔断处理，经实地查看，综合考虑既要满足征兵及高考体检场地要求，又能符合体检中心平时使用要求及装饰风格，拟采用折叠式铝合金玻璃隔断：总长38米，高2.6米，共98平方，边框用1.8mm厚铝合金材质，中间用10个厚钢化玻璃。分三段，扇形60X65cm，上轨4OX60cm，下轨40X60 cm，边柱30X60 cm，包安装人工及税金单价约每平方950元，预计金额为91200元。

 体检中心

 2020年5月16日