垃圾压缩箱采购项目招标文件

一、项目名称：垃圾压缩箱采购项目

二、采购预算（最高上限价）：288000元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 总务科 | 垃圾压缩箱 | 1 | 台 | 288000 | 288000 |

三、质保期：两年

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分两次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后一个月内，甲方按发票支付货款总金额的90%，余款10%在验收合格满一年后付清。

五、评标办法：竞争性议价

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

七、采购需求

1、压缩方式：水平压缩

2、料斗容积≥2.5m³

3、装载容积≥10m³

4、垃圾压缩推力≥33t

5、液压系统最大压力≥21MPa

6、垃圾压缩单次循环时间≤30s

7、推压头最大行程≥1.3m

8、垃圾压实密度≥0.65t/m³

9、垃圾投料方式：前置翻转提升投料

10、设备外形尺寸（长×宽×高mm）≤4650×2500×2500mm

11、设备工作尺寸（长×宽×高mm）≤6800×2500×2500mm

12、投料提升力≥1200kg

13、投料翻转一次循环时间≤30s

14、电机功率≥7.5kW

15、设备型式为压缩机构和箱体为整体结构

16、采用双曲线形推头，具有破碎及防止垃圾反弹功能；推头面盖板为耐磨板。

17、具有液晶显示，采用PLC控制，具有故障的自动报警和自动诊断功能。

18、液压系统保护：当液压系统油温较高时，系统将自动启动冷却系统，直到油温降到适合的温度。

19、具有遥控和旋钮式双重控制功能。

20、具有紧急停止控制功能。

21、可实现自动压缩循环，当按下压缩循环按钮，推头可在压缩仓内自动压缩；

22、具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能。

23、压缩机卸料门的锁紧机构，采用两侧加中间七点或以上锁紧。

24、密封条的压缩量无级可调且具有自动防脱钩的功能，锁紧可靠，密封性好。

25、设备箱体后门采用液压锁紧，从钩臂车液压系统取力，可在车厢可卸式垃圾车驾驶室内直接控制箱体后门的打开和锁紧。

26、采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需高速时，采用双泵工作。

27、卸料门锁紧机构和密封结构，保证压缩过程和垃圾转运过程中，不会产生二次污染。

28、整个液压泵站均安装在抽屉式的泵支架上，结构紧凑，节能环保。

29、所有外露黑色金属表面均作防锈处理，与垃圾直接接触的钢材均进行了防腐处理。

30、油箱有低位报警保护装置、液压油泄漏时报警。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2022年5月27日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：刘先生：13907497269  宋先生：13973193610

**附件1：投标文件制作格式**

**投 标 文 件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4. 报价文件

五、 供应商认为需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 总投标报价 | 小写：  大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**五、供应商认为需要提供的其它资料**