强生低温等离子维保项目招标文件（第一次）

一、项目名称：强生低温等离子维保招标项目

二、采购内容：减少STERRAD 100S运行的故障发生率， 使设备达到出厂的技术运行标准，保证设备的正常运行和灭菌效果, 降低医院的维修成本，对设备一年进行两次常规现场保养和相关电气测试(OQ)。

**1、保养项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PM1** | **PM2** | **保养项目** |
| Y | Y | 更换真泵空油 |
| Y | Y | 清洁蒸发托盘和蒸发器 |
| Y | Y | 清洁灭菌仓门和灭菌仓 |
| Y | Y | 清洁空气过滤网和面板 |
| Y | Y | 排放空气储气罐积水 |
| Y | Y | 排放正压压力调节阀积水 |
| Y | Y | 检查打印色带和打印纸 (按需替换) |
| Y | Y | 更换真空泵油过滤器 (只适用Leybold D16A ) |
| Y | Y | 更换排气过滤器 |
| N | Y | 更换接触过滤器 |
| N | Y | 更换空气高效过滤器 |
| N | Y | 清洁注射泵 |
| N | Y | 更换上搁架止动器 |
| N | Y | 更换电极网间隔 |
| N | Y | 清洁灭菌仓内部 |
| N | Y | 清洁门密封或更换门密封圈 |
| Y | Y | 电气测试Product Certification (PM1 Need not Baraton Zero Shift Test) |
| Y | Y | 更新保养记录 |
| Y | Y | 粘贴保养标签 |

保养介绍中Y的代表需要执行，N代表不需要执行，NO代表没有配件需要更换。对保养过程中所替换的所有配件，免费保修期为自保养完成起三个月。

**2、保养主要步骤和配件详细中文描述**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **保养一** | **保养二** |
| **更换备件** | 真空油  油雾过滤器替换滤芯 | 真空油  油雾过滤器替换滤芯  接触式转换器更新组件  HEPA过滤器  搁架固定扣  电极后側塑料挡圈  舱门密封圈 |
| **全套的电器测试** | 交直流电源输出测试  数模转换测试  加热器电阻值及电压测试  温度测试  等离子测试  漏气率测试  注射系统测试  空气压缩机输出测试  打印机测试 | 交直流电源输出测试  数模转换测试  加热器电阻值及电压测试  温度测试  等离子测试  漏气率测试  真空表校零检测  注射系统测试  空气压缩机输出测试  打印机测试 |
| **清洁设备** | 蒸发盘  灭菌舱及舱门  空气滤芯及面板  储水罐 | 蒸发盘  灭菌舱及舱门  空气滤芯及面板  储水罐 |

三、最高限价：3万元

四、服务时间：1年

五、付款方式：每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%，服务期满一年后支付该年度维保费的剩余50%。

六、评标办法：竞争性谈判

七、投标人的资质要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

4、供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2023年10 月13日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办 李女士：13574860346  宋先生：13787048812

浏阳市人民医院

2023-10-8

**附件1：投标文件制作格式**

**投 标 文 件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人:**

年 月 日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）
4. 报价文件
5. 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、 供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写：  大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

**五、技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）**

**六、供应商认为需要提供的其它资料**