外网虚拟化服务器采购项目招标文件

(第一次)

一、项目名称：外网虚拟化服务器

二、采购预算（最高上限价）：112000元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 信息科 | 外网虚拟化服务器 | 2 | 套 | 56000 | 112000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。经甲方确认乙方工作人员进场及系统安装部署后，甲方按发票支付货款总金额的30%，验收合格系统正常运行后次月，再支付总金额的60%，余款10%在质保期届满后一个月内由病案信息部（信息科）和使用科室进行运行评价合格后，按财务科流程付清。

四、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价。

五、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

六、服务器配置参数清单

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **技术规格要求** |
| 总体要求 | 制造商 | 国产品牌 |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | ≥20核 2.0GHZ 不低于Intel至强三代银牌处理器 |
| CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存实配规格 | ≥16\*32GB 3200MHz DDR4 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥2\*480G固态硬盘+≥5\*2.4T SAS 10K 机械硬盘 |
| 硬盘槽位 | 支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持41块硬盘（前25＋中8＋后8）；最高支持32NVMe |
| 阵列控制器 | ≥配置1个标准阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块 |
| 网络 | 网卡 | ≥4GE+≥2\*10GE+≥16GHBA卡双口\*1 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥800w热插拔冗余电源 |
| 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 支持最高5-45°C标准工作温度 |
| 安全性 | 管理安全 | 支持OTP(One Time Password一次性密码)方案的双因素认证方案，提高系统安全性 |
| 自定义用户权限组 | 用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性 |
| 安全面板 | 配置服务器安全面板 |
| 服务 | 售后服务 | 三年5x9下一工作日 |
| 认证 | 认证 | CCC，CEC，节能环保认证，中国计量科学院测试报告，抗震检测报告 |
| OS | OS | Microsoft Windows Server,Microsoft Hyper-V,OracleLinux,Red Hat Enterprise Linux,SLES 15,Ubuntu Server,VMwareESXi,CentOS,中科红旗Asianux Server,银河麒麟高级服务器操作系统 |

1. 产品安装、验收、数据安全、产品质量保证规定
2. 必须提供目前在产的、全新的货物。
3. 产品包装完善，安装前必须当验收人员面开封；随机的产品安装手册、说明书、保修卡必须与所供产品一一相符，包装上序列号与机器序列号一致；严禁偷换设备内部零件。发现一起，直接终止采购合同，拉入黑名单，并上报政府采购管理部门。
4. 设备安装时，需要按照科室要求将设备上架、上电检测。不满足要求的，必须立即更换，直到满足工作要求为止。
5. 质保期：三年免费质保。
6. 公司必须具备的能力要求：
	1. 有服务器销售、安装能力。

有服务器Microsoft Windows Server,Microsoft Hyper-V,OracleLinux,Red Hat Enterprise Linux,SLES 15,Ubuntu Server,VMwareESXi,CentOS,中科红旗Asianux Server,银河麒麟高级服务器操作系统等操作系统的安装、维护能力。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年6月5日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-5-29

**附件1：投标文件制作格式**

**投标文件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_（投标文件封装表面现场签名）**

年月日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4. 报价文件

五、供应商认为需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：主营：；兼营：

姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 总投标报价 | 小写：大写： |
| 三 | 备注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

**五、供应商认为需要提供的其它资料**